莆田市密目式安全立网产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

PTSJDC-1013.01.2025

**1 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6张，其中检样数量3张，备样数量3张。

**2 检验依据**

**表1检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐冲击性能 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 | A | / |
| 2 | 阻燃性能 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 | A | / |
| 3 | 耐贯穿性能 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 | A | / |
| 4 | 断裂强力×断裂伸长 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 | B | / |
| 5 | 梯形法撕裂强力 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 | B | / |
| 6 | 开眼环扣强力 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 | B | / |
| A类为极重要质量项目  B类为重要质量项目。 | | | | | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

**3判定规则**

**3.1依据标准**

GB 5725-2009 安全网

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，其中,当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。