2025年莆田市流通领域产品质量监督抽查实施细则

儿童玩具

莆田市市场监督管理局

**2025年流通领域产品质量监督抽查实施细则**

**１.适用范围**

本细则适用于2025年莆田市流通领域儿童玩具市级监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

**2. 产品分类**

儿童玩具产品分类见表1。

表1儿童玩具

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| 分类代码 | 01 | 01 | 03 |
| 分**类名**称 | 日用及纺织品 | 儿童用品 | 玩具 |

**3．术语与定义**

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

**4．检验依据**

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）》

GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》

GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我声明公开或备案的现行有效企业标准及产品明示质量要求。

**5．抽样要求**

5.1　抽样方法

在市场待销产品中，根据产品的销售单元，同一规格、型号、批次的产品。所抽取的产品应是有质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的。

采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。

5.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.3　抽样数量

每批次产品抽取样品3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

备用样品存放在被抽样单位。

5.4样品处置

5.4.1抽取的样品连同其原包装和使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装后加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

5.4.2检验样品和备用样品应分别封样，由抽样人员负责携带或寄送至承检机构。

5.5抽样单

　应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及商铺相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽商铺提供的，应在抽样现场获取，并经商铺确认。

5.6抽样费用

检验样品付费购买，备用样品由受检单位先行无偿提供。

5.7　注意事项

5.7.1若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，应要求被抽查商铺提供其现行有效的企业标准文本。

5.7.2如果被抽查产品标识信息不全，必须在抽样单上填写该产品的技术参数（必要的参数加以说明）等信息，并由商铺盖章或签字确认。

**6. 检验要求**

6.1 检验项目及重要程度分类见表2。

表2儿童玩具

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准  及条款 | 检验方法  及条款 | 重要程度类别 | 备注 |
| 一、机械与物理性能（正常使用） | | | | | |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 19 | 突出部件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 20 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 21 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 23 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 24 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 25 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 26 | 童床或游戏围栏上的悬挂玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 27 | 童床上的健身玩具及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 28 | 飞行玩具的绳索、细绳或线 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 29 | 玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 30 | 带有折叠机构的其他玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 31 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 32 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 33 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 34 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 35 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 36 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 37 | 封闭式玩具的通风装置 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 38 | 封闭式玩具的关闭件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 39 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 40 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 41 | 弹射玩具的一般要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 42 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 43 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 44 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 45 | 热源玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 46 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 47 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 48 | 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 49 | 玩具火药帽 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 50 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 51 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） | | | | | |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 2 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 3 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 4 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 5 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 10 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 11 | 突出部件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 12 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 13 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 14 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 15 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 16 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 17 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） | A | / |
| 18 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 19 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | A | / |
| 三、易燃性能 | | | | | |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 | A | / |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 | A | / |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 | A | / |
| 4 | 供儿童进入的玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 | A | / |
| 5 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 | A | / |
| 四、特定元素的迁移 | | | | | |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.4-2014 | A | / |
| 五、增塑剂 | | | | | |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 | A | / |
| A为极重要质量项目  B为重要质量项目 | | | | | |

注：

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

**6.2检验应注意的问题**

6.2.1 取样要求

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

**7.判定原则**

7.1 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.2检验结论用语

经抽样检验，所检项目符合xxx标准要求，依据《2025年莆田市流通领域产品质量监督抽查实施细则（儿童玩具）》，判定为未发现不合格；

经抽样检验，xxx项目不符合xxx标准要求，依据《2025年莆田市流通领域产品质量监督抽查实施细则（儿童玩具）》，判定为不合格；

经抽样检验，xxx项目不符合xxx标准要求，依据《2025年莆田市流通领域产品质量监督抽查实施细则（儿童玩具）》，判定为不合格，属于严重不合格。

**8.异议处理原则**

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理商铺异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3　不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况。